**Pielikums Nr.1. Piedāvājuma tehniskie parametri**

Gaismu tehnikas komplekta piegāde Stāmerienas pilī

ID Nr. GNP/2024/TI/25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Preces nosaukums, skaits*** | ***Skaits*** | ***Prasības un parametri*** | ***Piedāvājuma parametri*** |
| Plakans IP65 āra prožektors | 20 | EUROLITE LED IP FL-30 SMD RGB vai analogs  Piemērots lietošanai ārpus telpām IP65  Klusa darbība  Jaudas patēriņš: 30 W  Lampas tips: LED lampa  LED tips: 36 x SMD 2835 R/G/B  Vadība ar IR tālvadības pulti |  |
| LED bārs | 26 | EUROLITE LED BAR-3 HCL Bar vai analogs  Lampas tips: LED lampa  Ierīci atdzesē ar pasīvo konvekcijas dzesēšanu  LED tips: 3 x 12 W RGBWA/UV (viendabīgs krāsu sajaukums)  DMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M)  DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F)  Vadība: DMX; IR tālvadības pults |  |
| LED prožektors | 2 | Cameo F2 T vai analogs  Krāsu spektrs silti balts (3200K)  LED tips 240 W (apmēram 50 000 darba stundu)  Stara leņķis: 16 ° - 40 °, lauka leņķis: 28 ° - 60 °  Gaismas plūsma 12 500 lm  Dzesēšana Siltuma caurules un temperatūras kontroles ventilatora kombinācija |  |
| LED prožektors | 4 | EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom bk MK2 vai analogs  Jaudas patēriņš: 140 W  Lampas tips: LED lampa  Stara leņķis: 11° - 48°  Gaismas diodes tips: 1 x 120 W QCL RGBW  DMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M)  DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F) |  |
| Ar baterijām darbināms LED prožektors | 10 | EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot vai analogs  Akumulatora darbības laiks līdz 14 stundām atkarībā no izmantotās programmas  Uzlādes laiks 4h  LED tips: 4 x 8 W QCL RGBW (viendabīgs krāsu sajaukums)  Klusa darbība  DMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M)  DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F) |  |
| Gaismu statīvi | 4 | EUROLITE STV-50 EU Steel Stand vai analogs  Augstums: maksimālais: 315 cm Minimums: 150 cm |  |
| Vadības pults | 1 | EUROLITE DMX Commander 24/48 Controller vai analogu  Teātra gaismas konsole 48 DMX kanāliem  DMX izeja: 1 x 3 kontaktu XLR (F) |  |
| DMX dimers un slēdzis | 1 | Jauda kanālā: maks. 5 A  Slēdža režīmā var pārslēgt arī zemas slodzes, piemēram, barošanas blokus un LED prožektorus |  |
| LED Prožektors | 4 | LED Prožektors bez kustību sensora  Jaudas patēriņš: 200 W  Piemērots lietošanai ārpus telpām IP65 |  |
| Vadu komplekts | 1 | Elektrības kabeļi vismaz 3 ligzdu:   * 50m x1gab * 20m x 5gab * 10m x10gab * 5m x15gab * 2m x15gab   DMX vadi:   * 50m x1gab uz spoles * 20m x5gab * 10m x10gab * 5m x15gab * 2m x15gab |  |