**Pielikums Nr.1. Piedāvājuma tehniskie parametri**

Gaismu tehnikas komplekta piegāde Stāmerienas pilī

ID Nr. GNP/2024/TI/25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Preces nosaukums, skaits*** | ***Skaits*** | ***Prasības un parametri*** | ***Piedāvājuma parametri*** |
| Plakans IP65 āra prožektors | 20 |  EUROLITE LED IP FL-30 SMD RGB vai analogsPiemērots lietošanai ārpus telpām IP65Klusa darbībaJaudas patēriņš: 30 WLampas tips: LED lampaLED tips: 36 x SMD 2835 R/G/BVadība ar IR tālvadības pulti |  |
| LED bārs | 26 | EUROLITE LED BAR-3 HCL Bar vai analogsLampas tips: LED lampaIerīci atdzesē ar pasīvo konvekcijas dzesēšanu LED tips: 3 x 12 W RGBWA/UV (viendabīgs krāsu sajaukums)DMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M) DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F) Vadība: DMX; IR tālvadības pults |  |
| LED prožektors | 2 | Cameo F2 T vai analogsKrāsu spektrs silti balts (3200K)LED tips 240 W (apmēram 50 000 darba stundu)Stara leņķis: 16 ° - 40 °, lauka leņķis: 28 ° - 60 °Gaismas plūsma 12 500 lmDzesēšana Siltuma caurules un temperatūras kontroles ventilatora kombinācija |  |
| LED prožektors | 4 | EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom bk MK2 vai analogsJaudas patēriņš: 140 WLampas tips: LED lampaStara leņķis: 11° - 48°Gaismas diodes tips: 1 x 120 W QCL RGBWDMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M) DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F) |  |
| Ar baterijām darbināms LED prožektors  | 10 | EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot vai analogsAkumulatora darbības laiks līdz 14 stundām atkarībā no izmantotās programmasUzlādes laiks 4hLED tips: 4 x 8 W QCL RGBW (viendabīgs krāsu sajaukums)Klusa darbībaDMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M) DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F) |  |
| Gaismu statīvi | 4 | EUROLITE STV-50 EU Steel Stand vai analogsAugstums: maksimālais: 315 cm Minimums: 150 cm |  |
| Vadības pults | 1 | EUROLITE DMX Commander 24/48 Controller vai analoguTeātra gaismas konsole 48 DMX kanāliemDMX izeja: 1 x 3 kontaktu XLR (F) |  |
| DMX dimers un slēdzis | 1 | Jauda kanālā: maks. 5 ASlēdža režīmā var pārslēgt arī zemas slodzes, piemēram, barošanas blokus un LED prožektorus |  |
| LED Prožektors | 4 | LED Prožektors bez kustību sensoraJaudas patēriņš: 200 WPiemērots lietošanai ārpus telpām IP65 |  |
| Vadu komplekts | 1 | Elektrības kabeļi vismaz 3 ligzdu: * 50m x1gab
* 20m x 5gab
* 10m x10gab
* 5m x15gab
* 2m x15gab

DMX vadi:* 50m x1gab uz spoles
* 20m x5gab
* 10m x10gab
* 5m x15gab
* 2m x15gab
 |  |