2.pielikums

ID Nr. GNP/2022/TI/12

**TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**„****1 (vienas) lietotas automašīnas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskā specifikācija (prasības automobilim un piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem par to)** | | **Prasības** | **Tehniskais piedāvājums (norādīt konkrētas piedāvāto automobili raksturojošas ziņas, lielumus, rādītājus u.tml.)** |
| 1 | **Automobiļa marka, modelis.** | | Nav noteikts |  |
| 2 | Automobiļu skaits | | 1gb |  |
| 3 | Klasifikācija pēc 03.08.2015. Apstiprinātās Auto Asociācijas klasifikatora | | K-Fm (mazie furgoni) |  |
| 4 | Automobiļa tehniskais stāvoklis | | Izlaiduma gads: ne vecāks kā 2010. gads ar nobraukumu ne vairāk kā 300000 km. |  |
| 5 | Automobiļa garums | | Nav nozīmes |  |
| 6 | Degvielas patēriņš (l/100 km) | | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 8 l/100 km |  |
| 7 | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms | | ne vairāk kā 165 g/km |  |
| 8 | **Tehniskās prasības** | |  |  |
| 9 | Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) | | Ne mazāk kā 5 (piecas) |  |
| 10 | Durvis | | Ne mazāk kā 4 (četras). Aizmugures durvis dubulti veramas ,vai veramas uz augšu. |  |
| 11 | Dzinēja jauda | | Nav nozīmes |  |
| 12 | Dzinēja darba tilpums | | Ne mazāk kā 1300 cm3 |  |
| 13 | Piedziņas veids | | Priekšpiedziņa |  |
| 14 | Pārnesuma kārbas veids | | Mehāniska/Automāts |  |
| 15 | Degvielas veids | | Nav nozīmes |  |
| 16 | Riteņu diski, izmērs | | Diametrs ne mazāks kā 15” |  |
| 17 | Automobilis ir jānokomplektē ar ziemas vai vasaras riepām | | Protektora dziļums ziemas riepām ne mazāk kā 6 mm. |  |
| 18 | Automobiļa krāsa | | Nav nozīmes |  |
| 19 | **Jānodrošina vismaz šāds aprīkojums** | |  |  |
| 20 | Drošības komplekts | | (ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, drošības trijstūris (avārijas zīme), atstarojoša veste) |  |
| 21 | Iebūvēta audio sistēma | | Nav nozīmes |  |
| 22 | Durvju centrālā atslēga (2 gb) | | Jānodrošina |  |
| 23 | Pretaizdzīšanas signalizācija | | Nav nozīmes |  |
| 24 | Bremžu sistēma | | Disku bremzes aprīkotas ar ABS |  |
| 25 | Drošības aprīkojums | | Elektroniskā stabilitātes sistēma (ESP) |  |
| 26 | Drošības gaisa spilveni | | Vadītājam un blakussēdētājam |  |
| 27 | Regulējams stūres augstums | | Nav nozīmes |  |
| 28 | Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulāciju | | Jānodrošina |  |
| 29 | Aizmugurējās rindas sēdekļi ir nolokāmi vai izņemami | | Jānodrošina |  |
| 30 | Galvas balsti visām sēdvietām | | Jānodrošina |  |
| 31 | Gaisa kondicionēšanas un apsildes sistēma | | Jānodrošina |  |
| 32 | Kruīza kontrole (pastāvīga ātruma uzturēšanas ierīce) | | Nav nozīmes |  |
| 33 | Sānu atpakaļskata spoguļi: elektroniski regulējami | | Nav nozīmes |  |
| 34 | Elektroniski darbināmi priekšējie sānu logi | | Nav nozīmes |  |
| 35 | Aizmugures logs | | Nav nozīmes |  |
| 36 | Salona paklāji | | Jānodrošina |  |
| 37 | Rezerves ritenis, domkrats, riteņu atslēga | | Jānodrošina |  |
| 38 | Sakabes āķis | | Jānodrošina |  |
| 39 | Pārējai automobiļa komplektācijai ir jāatbilst ražotāja specifikācijai | | Jānodrošina |  |
| 40 | **Citas prasības:** | |  |  |
| 41 | Automašīnas tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam ir jāatbilst Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” prasībām | |  |  |
| 42 | Automobiļa piegāde ir jāveic 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas | |  |  |
| 43 | Pasūtītāja pārstāvis var pārliecināties par automobiļa atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām pirms piegādes, ierodoties piegādātāja tirdzniecības vietā | |  |  |
| 44 | Automobiļa OCTA apdrošināšanu uz minimālo termiņu (trīs mēneši) nodrošina piegādātājs | |  |  |
| 44 | Piegādes adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV4401 | |  |  |
|  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |