**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tirgus izpētei „Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pašvaldības autoceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2022./2023.gada ziemas periodā”**

**I. Vispārējā nodaļa**

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

**II. Tehnoloģiju piemērošana**

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajā specifikācijā dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no specifikācijā dotajām.

**III. Darbu izpilde un nodošana**

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona uzdod Uzņēmējam veikt konkrētu autoceļu un ielu attīrīšanu no sniega. Autoceļu un ielu attīrīšanu no sniega uzsākt ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā tikai pēc pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas un nodrošināt darbu pabeigšanu ne vēlāk par 24 stundām. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs nosaka ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību. Apjomi, kas attiecināmi uz tehniskās specifikācijas punktiem, katrā konkrētā gadījumā ir jāsaskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā pasūtītāja vajadzību un finansiālās iespējas. Uzņēmēja izpildīto darbu pārbauda Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona, atklātie trūkumi jānovērš 2 dienu laikā no pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas. Uzņēmējs, iesniedzot rēķinu par darbu izpildi, pievieno abpusēji parakstītu veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

Izpildītājam jānodrošina izpildītā darba kvalitāte atbilstoši 2021.gada 07.janvāra MK Noteikumu Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” izvirzītajām prasībām un Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr. GND/IEK/2021/51 “Gulbenes novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehniskā specifikācija”.

**IV. Darbu izpildes mehānismi**

Uzņēmējs Pakalpojuma sniegšanai izmanto tehnisko aprīkojumu – kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām. Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, aprīkotiem ar signālugunīm un signālplāksnēm. Minimālais tehnikās prasības, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai – pakalpojuma sniegšanā iesaistītās tehnikas jauda - ne mazāka kā 75 Zs.

**V. Apkārtējās vides aizsardzība**

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi un trešajai personai, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu prasības.

**VI. Vienības cena**

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei. Vienības cenā jāietver pārbrauciens līdz darba vietai, darba veikšanas pasākums un pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

**VII. Izpildāmo darbu apraksts**

Pasūtītāja vai tā pilnvarotas personas uzdotie darbi Uzņēmējam jāizpilda saskaņā ar noteikto darba izpildes specifiku un prasībām.

**Darba uzdevums ziemas periodam (01.11.-30.04.)**

1. Izpildītājs Darbus veic **tikai** pēc Pasūtītāja mutiski un/vai rakstiski izteiktiem norādījumiem. Izpildītājam saskaņā ar Pasūtītāja mutvārdu informāciju par nepieciešamo darbu apjomu saņemšanas jāuzsāk darbi, lai notīrītu sniegu. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītājs nav iepriekš norādījis.
2. Veicot ielu un ceļu braucamās daļas attīrīšanu no sniega, jāattīra arī autobusu pieturvietu paplašinājumi, ielu un ceļu krustojumi, pieslēgumi un automašīnu stāvēšanas kabatas.
3. Sniega tīrīšana no ielām un ceļu piegulošajiem laukumiem jāveic pēc atsevišķa pasūtījuma.
4. Attīrot ielu un ceļu braucamās daļas no sniega un pārvietojot sniega vaļņus, braukšanas joslu platumam jābūt vismaz 2,75 metri.
5. Veicot ielu un ceļu braucamās daļas attīrīšanu no sniega, sniega risa pieslēdzošajās ielās, ceļos un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 6 cm.
6. Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā tiek, uzskaitīti kvalitatīvi un savlaicīgi veiktie Darbi.
7. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi un/vai līdz galam nepadarīti Darbi, to pieņemšana ir pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie nekvalitatīvi veiktie vai neveiktie Darbi, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.
8. Izpildītie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti, ja tie neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām kvalitātes prasībām un faktiski izpildītajiem apjomiem, Līgumam un tā pielikumiem.
9. Ielu un ceļu braucamās daļas, krustojumiem, brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst šīs specifikācijas sadaļās noteiktajām prasībām.

**Ielu un autoceļu attīrīšana no sniega**

**Mērķis:** Atbrīvot brauktuvi un nomales no sniega, nodrošinot ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

**Darba apraksts:**

1. pārbrauciens līdz darba vietai;

2. brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega;

3. informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

**Iekārtas:** Ielas un autoceļa attīrīšanu no sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

**Darba izpilde:**

1. Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

2. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

3. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

**Kvalitātes novērtējums:**

1. Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

2. Nav pieļaujama sniega vaļņa pārvietošana uz gājēju ietves un veloceliņa, kas pieguļoša autoceļam/ielām.

**Darba daudzumu uzmērīšana:** Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ielas un autoceļa atbrīvošana no sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

**A grupas ceļi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autoceļa/ ielas Nr.** | **Autoceļa nosaukums** | **Autoceļa garums, km** | **Brauktuves** **vidējais platums**  **( vidēji) , m** | **Seguma veids** |
| 11-3 | Kalniena- Lūri | 6.85 | 4.5 | bez seguma |
| 11-5 | Priednieki-Āboliņi-Staubernieki | 2.97 | 4.5 | grants |
| 11-10 | Balvi-Gulbene (vecais ceļš) | 5.59 | 4.5 | grants |
| 11-15 | Tehnikums- Stūrastas | 4.18 | 4.5 | grants |
| **x** | **x** | **19.59** | **x** |  |

**B grupas ceļi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autoceļa/ ielas Nr.** | **Autoceļa nosaukums** | **Autoceļa garums,****km** | **Brauktuves****vidējais platums ( vidēji) , m** | **Seguma veids** |
| 11-1 | Kalniena-Parka iela  | 1.20 | 4.5 | grants |
| 11-2 | Kalniena-Alejas | 0.96 | 4.5 | bez seguma |
| 11-4 | Kalniena - Priednieku ceļš | 0.42 | 4.5 | grants |
| 11-6 | Priednieki- Guldupji | 4.41 | 4.5 | bez seguma |
| 11-8 | Kalniena –Vidiena | 1.77 | 4.5 | bez seguma |
| 11-9 | Pogupe-Medņi | 1.44 | 4.5 | bez seguma |
| 11-12 | Skola-Līdumi | 2.32 | 4.5 | grants |
| 11-14 | Tehnikums-Lāčauss | 1.90 | 4.5 | bez seguma |
| **x** | **x** | **14.42** | **x** |  |

**C grupas ceļi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autoceļa/ ielas Nr.** | **Autoceļa nosaukums** | **Autoceļa garums,****km** | **Brauktuves****vidējais platums ( vidēji) , m** | **Seguma veids** |
| 11-11 | Baznīca- Kalēji | 2.55 | 3.5 | grants |
| 11-13 | Zālīši-Vilkupurvs | 1.00 | 3.5 | bez seguma |
| 11-16 | Stāmeriena – Mežvārgaļi | 1.69 | 3.5 | bez seguma |
| 11-17 | Stāmeriena-Putrāni | 0.51 | 3.5 | bez seguma |
| 11-18 | Vecais Balvu ceļš – Salenieki | 2.09 | 3.5 | bez seguma |
| 11-25 | Kalniena-Skola-Klubs | 0.58 | 3.5 | bez seguma |
| 11-26 | Priednieki – Dzelzavieši | 1.20 | 3.5 | bez seguma |
| 11-29 | Balvu šoseja-Valmierieši | 0.51 | 3.5 | bez seguma |
| 11-34 | Pļavnieku ceļš-Kauguri | 1.90 | 3.5 | bez seguma |
| 11-35 | Pļavnieku ceļš - Lielgabalnieki | 0.41 | 3.5 | bez seguma |
| 11-41 | Ludzupīte - Ludzassils | 1.89 | 3.5 | bez seguma |
| 11-44 | Ceļš uz mājām | 0.36 | 3.5 | bez seguma |
| **x** | **x** | **14.69** | **x** |  |
| **x** | **Ceļi kopā:** | **48.70** | **x** |  |

**Ielas Stāmerienas pagastā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autoceļa/ ielas Nr.** | **Autoceļa nosaukums** | **Autoceļa garums,****km** | **Brauktuves** **vidējais platums ( vidēji) , m** | **Seguma veids** |
| 1. | Dzirnavu iela | 0.37 | 4.5 | bez seguma |
| 2. | Upes iela  | 0.34 | 4.0 | bez seguma |
| 3. | Miera iela  | 0.43 | 4.5 | grants |
| 4. | Sila iela  | 0.59 | 3.2 | bez seguma |
| 5. | Pļavu iela  | 0.22 | 3.1 | bez seguma |
| 6. | Liepu iela  | 0.18 | 4.0 | bez seguma |
| x | **Ielas kopā:** | **2.13** | **x** |  |

**KOPĀ : 48.70 km + 2.13 km (ielas) =50,83 km**