2.pielikums

iepirkuma “Gulbenes novada pašvaldības

ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana

2017./2018.gada ziemas periodā”

nolikumam (ID Nr. GND-2017/74)

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

**iepirkuma „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” 6.daļā “Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”**

**I. Vispārējās prasības**

Izpildītājam, veicot darbus, jānodrošina visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana.

**III. Darbu izpilde un nodošana**

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona uzdod Izpildītājam veikt konkrētu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Apjomi, kas attiecināmi uz Tehniskās specifikācijas punktiem, katrā konkrētā gadījumā ir jāsaskaņo ar Pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību un finansiālās iespējas. Autoceļu attīrīšanu no sniega uzsākt ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā tikai pēc pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas, atbilstoši ar pasūtītāju saskaņotam grafikam, un nodrošināt darbu pabeigšanu ne vēlāk par 24 stundām. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs nosaka ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību. Izpildītājs iesniedzot rēķinu par darbu izpildi pievieno abpusēji parakstītu ikdienas uzturēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

Izpildītājam jānodrošina izpildītā darba kvalitāte atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” 21.12.2006. “Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” izvirzītajām prasībām.

**IV. Darbu izpildes mehānismi**

Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai izmanto tehnisko aprīkojumu – kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām un par ko tas sniedzis informāciju iepirkumam iesniegtajā pieteikumā. Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, aprīkotiem ar signālugunīm un signālplāksnēm. Minimālais tehnikās prasības, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai – pakalpojuma sniegšanā iesaistītās tehnikas jauda – ne mazāka kā 75 Zs.

**V. Apkārtējās vides aizsardzība**

Izpildītājam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi un trešajai personai, kas radušies Izpildītājam neievērojot normatīvo aktu prasības.

**VI. Vienības cena**

Vienības cenā Izpildītājam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei. Vienības cenā jāietver pārbrauciens līdz darba vietai, darba veikšanas pasākumi un pārbraucieni līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

**VII. Izpildāmo darbu apraksts**

Pasūtītāja vai tā pilnvarotas personas uzdotie darbi Izpildītājam jāizpilda saskaņā ar noteikto darba izpildes specifiku un prasībām.

**Darba uzdevums ziemas periodam (01.10.-30.04.)**

1. Izpildītājs Darbus veic **tikai** pēc Pasūtītāja mutiski un/vai rakstiski izteiktiem norādījumiem. Izpildītājam pēc Pasūtītāja darba norādījumu lapas saņemšanas vai saskaņā ar mutvārdu informāciju par nepieciešamo darbu apjomu saņemšanas jāuzsāk darbi, lai notīrītu sniegu. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītājs nav iepriekš norādījis.
2. Veicot ielu un ceļu braucamās daļas attīrīšanu no sniega, jāattīra arī autobusu pieturvietu paplašinājumi, ielu un ceļu krustojumi, pieslēgumi un automašīnu stāvēšanas kabatas.
3. Sniega tīrīšana no ielām un ceļu piegulošajiem laukumiem, kas nav norādīti specifikācijā, jāveic pēc atsevišķa pasūtījuma.
4. Attīrot ielu un ceļu braucamās daļas no sniega un pārvietojot sniega vaļņus, braukšanas joslu platumam jābūt vismaz 2,75 metri.
5. Veicot ielu un ceļu braucamās daļas attīrīšanu no sniega, sniega risa pieslēdzošajās ielās, ceļos un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 4 cm.
6. Ārkārtas ielu vasaras uzturēšanas darbi (planēšana/profilēšana) veicami, ja ziemas sezonā ir iestājušies vasaras sezonai raksturīgie laika apstākļi.
7. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi un/vai līdz galam nepadarīti Darbi, to pieņemšana ir pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie nekvalitatīvi veiktie vai neveiktie Darbi, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.
8. Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvo aktu prasībām, par to tiek paziņots Izpildītājam. Pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu laikā, ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā uz akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas uz akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
9. Ielu un ceļu braucamās daļas, krustojumiem, brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst šīs VAS “Latvijas Valsts ceļi” 21.12.2006. “Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.
10. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
11. Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
12. Izpildītājs Darbus veic **tikai** pēc Pasūtītāja mutiski un/vai rakstiski izteiktiem norādījumiem.
13. Ielās un ceļos, kur attīrītā brauktuves josla sašaurinās un nenodrošina transporta izmaiņu, jāparedz transporta izmaiņu kabatas, kuru izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
14. Snigšanas un puteņa laikā, skolas autobusu maršrutā pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt autoceļu attīrīšanu no sniega skolas autobusa reisa laikā, brauktuvi no sniega attīrot tieši pirms autobusa.
15. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs nosaka ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību.
16. Ceļa nobrauktuvēm jābūt attīrītām no sniega vaļņa.

**Litenes pagasta pārvaldes ceļi un ielas:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B grupas ceļi** |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Ceļa Nosaukums** | **Ceļu raksturojošie parametri** |
| **Ceļi** |
| **Autoceļa /ielas numurs** | **Garums (km)** | **Platums** | **Seguma veids** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 |
| 1 | Litene-Līcīši | 6-1 | 1.28 | 6 | grants |
| 2 | Litenes stacija- Sopuļi- Jaunsilenieki | 6-2 | 6.71 | 5.7 | grants |
| 3 | Kordona- Sils- Silmalas | 6-4 | 6.4 | 3.7 | grants |
| 4 | Kordona- Aurova | 6-3 | 5.35 | 6.5 | grants |
| 5 | Slāvieši- Ezermalas | 6-7 | 1 | 4 | grants |
| 6-7 | 1.9 | 4 | bez seg |
| 6 | Svilti-Mieriņi | 6-8 | 2.54 | 5.8 | grants |
| 6-8 | 0.4 | 3.5 | bez seg |
| 7 | Sopuļi- Monte- Betona tilts | 6-9 | 5.33 | 4.5 | grants |
| 8 | Elstu ceļš | 6-11 | 3.05 | 3.9 | grants |
| 9 | Vecais ceļš- Egles | 6-15 | 0.9 | 3 | grants |
| 10 | Vārpiņas- Villes - Aurova | 6-16 | 4.4 | 3.5 | grants |
| 11 | Ozolkrasti - Pededznieki | 6-17 | 1.4 | 3.5 | grants |
| 6-17 | 1.4 | 3.5 | bez seg |
| 12 | Ķirši - Virzas | 6-18 | 1.22 | 3.5 | grants |
| 6-18 | 0.28 | 3.5 | bez seg |
| 13 | Vecais Balvu ceļš | 6-19 | 1.7 | 4.5 | grants |
| 14 | Skujenieki - Zāģernieki | 6-42 | 5.19 | 4.5 | grants |
| 15 | Ziedulejas- Parks | 6-46 | 0.44 | 3.5 | grants |
| 16 | Jaundāmaņi- Salenieku purvs | 6-5 | 0.84 | 4.5 | grants |
| 6-5 | 3.3 | 3.5 | betona plāksnes |
| 17 | Grantskalni-Attīrīšanas iekārtas | 6-12 | 0.26 | 3.5 | bez seg |
| 18 | Lešķi- Laiviņas | 6-22 | 0.25 | 3.5 | grants |
| 6-22 | 0.5 | 3.5 | bez seg |
| 19 | Salmiņi- Mucenieki | 6-23 | 0.94 | 6 | grants |
| 6-23 | 0.19 | 3.5 | bez seg |
| 20 | Vecsprukuļi- Strautiņi | 6-24 | 0.4 | 3.5 | grants |
| 21 | Mierkalni- Dīķīši | 6-28 | 0.4 | 3.5 | grants |
| 22 | Dzelzceļa pārbrauktuve- Sāmsalas | 6-29 | 1.3 | 4.5 | grants |
| 23 | Oliņu ceļš | 6-30 | 0.32 | 3.5 | grants |
| 24 | Vārpiņu krustojums- Priednieki | 6-31 | 1.08 | 3.5 | bez seg |
| 25 | Alūksnes ceļš - Birzmaļi | 6-32 | 0.9 | 3.5 | grants |
| 26 | Kūšalas- Ezerkalns- Kalnapunkti-Induļi | 6-33 | 0.39 | 3.5 | grants |
| 6-33 | 0.71 | 3.5 | bez seg |
| 27 | Monte - Lugaži | 6-34 | 0.8 | 4 | grants |
| 28 | Lugaži- Jaunošmales | 6-35 | 0.45 | 3.5 | grants |
| 29 | Pievedceļš Jaunsileniekiem | 6-36 | 0.65 | 4.5 | grants |
| 30 | Jaunsilenieki- Mugurupes | 6-37 | 0.39 | 3.5 | grants |
| 6-37 | 0.44 | 3.5 | bez seg |
| 31 | Dāmaņi - Ezermalas | 6- 38 | 0.13 | 4 | grants |
| 32 | Aurova- Dobkalni | 6-39 | 0.73 | 3.5 | grants |
| 33 | Dzirnkalns- Ganības | 6-41 | 0.9 | 3.5 | grants |
| 34 | Vārpiņu krustojums- Zaķaploki | 6-44 | 0.3 | 3.5 | grants |
| 6-44 | 0.3 | 3.5 | bez seg |
| 35 | Cemeri- Asari | 6-47 | 0.98 | 4.5 | grants |
| 36 | Melnaisgals-Pļavas | 6-48 | 0.96 | 3.5 | bez seg |
| 37 | Sprukuļi- Zvirgzdiņi | 6-51 | 0.13 | 3.5 | grants |
| 6-51 | 0.42 | 3.5 | bez seg |
| 38 | Grīvas- Silenieki- Stradu pagasts | 6-54 | 3.1 | 3.5 | grants |
| 39 | Salas-Purviņi | 6-59 | 0.5 | 3.5 | grants |
| 40 | Rūķīši-Gatves | 6-60 | 2.39 | 3.5 | bez seg |
| 41 | Kaudzītes-Kamenes | 6-61 | 0.64 | 3.5 | grants |
| 42 | Ancuļi- Mežmāja | 6-27 | 0.73 | 3.5 | grants |
| 43 | Vilkumuižas ceļš | 6-53 | 0.2 | 3.5 | grants |
| 6-53 | 0.3 | 3.5 | bez seg |
| 6-53 | 0.22 | 3.5 | grants |
| 44 | Kūdrāji-Asniņi | 6-62 | 0.65 | 4.5 | grants |
|  | **Kopā** |  | **78.98** |  |   |
|  | **C grupas ceļi** |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Ceļa Nosaukums** | **Ceļu raksturojošie parametri** |
| **Ceļi** |
| **Autoceļa /ielas numurs** | **Garums (km)** | **Platums** | **Seguma veids** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | Pērkoni-Mazpērkoni | 6-57 | 0.4 | 3.5 | grants |
| 46 | Zāģernieki-Magones | 6-50 | 1.55 | 3.5 | grants |
| 47 | Medņi\_Grāvīši | 6-49 | 0.9 | 3.5 | bez seg |
| 48 | Fabrikas-Elksnīši | 6-13 | 0.46 | 3.5 | bez seg |
| 49 | Ķirši-Priednieki | 6-40 | 0.7 | 3.5 | bez seg |
| 50 | Skujenieki-Rubeņi | 6-10 | 3.21 | 3.5 | bez seg |
|  | **Kopā** |  | **7.22** |   |   |
|  | **Ielas** |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Ceļa Nosaukums** | **Ceļu raksturojošie parametri** |
| **Ceļi** |
| **Autoceļa /ielas numurs** | **Garums (km)** | **Platums** | **Autoceļa /ielas numurs** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Ozolu iela | x | 0.308 | 5 | grants |
| 52 | Pededzes iela | x | 0.25 | 5 | melnais |
|  53 | Pededzes iela | x | 0.037 | 5 | melnais |
|  54 | Pededzes iela | x | 0.28 | 5 | melnais |
|  55 | Pededzes iela | x | 0.035 | 5 | grants |
| 56 | Liepu iela | x | 0.085 | 6 | melnais |
| 57 | Lauku iela | x | 0.548 | 4.5 | grants |
| 58 | Pagstmājas iela | x | 0.101 | 3.5 | melnais |
| 59 | Graudu iela | x | 0.292 | 6 | grants |
| 60 | Bērzu iela | x | 0.154 | 4 | grants |
| 61 | Skolas iela | x | 0.282 | 6 | melnais |
| 62 | Jaunlitenes iela | x | 0.282 | 4.5 | melnais |
| x | 0.249 | 4.5 | grants |
| 63 | Klusā iela | x | 0.402 | 4.5 | melnais |
| x | 0.469 | 4.5 | grants |
| 64 | Vilciņu iela | x | 0.496 | 4 | grants |
| 65 | Parka iela | x | 0.731 | 4 | grants |
| 66 | Balvu iela | x | 0.496 | 5.5 | grants |
| 67 | Avotiņu iela | x | 0.369 | 5.5 | grants |
| 68 | Silavas iela | x | 0.447 | 4 | bez seg |
|  | **Kopā** |  | **6.313** |   |   |
|  |
| **Ielas un ceļi kopā:** | **92.513** |  |  |